Tecanno Lüftungsventil Frame 100 für Zu- und Abluft in Design-Bauart.

Front aus schwarzem Glas. Grundkörper aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9005-20).

Für den Anbau an Decken und Wände über 100 mm Anschlussstutzen.

Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz von Tecanno.

Bündige Abdeckung sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass.

Hergestellt in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (LxBxH): 220x220x14 mm

Nenngröße: 100 mm

Volumenstrombereich: 10-37 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil Frame 100, Glas schwarz

Artikel: 0032100-9005-20