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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einzelraumlüfter Notos 60/30

Einzelraumlüfter Notos 60/30 mit Design-Blende zum flächenbündigen Einbau in Wand oder Decke. Zur effizienten Entlüftung von Bädern, WCs, Abstell- und Vorratsräumen.
2-stufiger Betrieb mit 30 m³/h (Grundlüftung) und 60 m³/h (Bedarfsentlüftung).
DN 80-Anschluss. Ausblasrichtung seitlich.
Einstellbare Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Minuten.
Steuerung über Lichtschalter, separaten Schalter oder Dauerbetrieb.
Motor in einem strömungsoptimierten Ventilatoreinsatz für optimale Luftführung.
Ventilatoreinsatz im Gehäuse mit drei Schrauben montierbar.   
Einfache elektrische Verdrahtung mit fingersicherer Stiftleisten-Klemme.
Elektrischer Kontaktschluss bei Einschub.
Design-Blende und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. 
Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016-20
Luftfilter (Iso Coarse 30%, Klasse G2) hinter der Design-Blende, ohne Werkzeug auswechselbar.

Fördervolumen: 60/30 m³/h
Schalldruckpegel: 39 dB(A)/ 34 dB(A)
Nenndurchmesser: DN 80
Maße in mm (H x B x T): 198 x 198 x 115

Elektrische Daten: 230 V, 1ph, 50/60 Hz, 7 W / 4 W
Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm²
Schutzart: IP 5X

Einbauort: Decke / Wand
Einbauart: Unterputz

Fabrikat: Tecanno
Typ: Einzelraumlüfter Notos 60/30
Artikelnummer: 0701080-9016-20
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